

Fir40k是最后的测试文件，发现结果并不是很好

之前选择了fir\_100k\_500k那个文件，输入时钟为500khz，滤波是100k，结果可以滤出一个正弦波。